附件1
[bookmark: _GoBack]设备技术要求
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	最高限价
（万元）

	执法记录仪
	1.整机重量：≤200g；
2.电池配置：内置可充电电池，录像续航时间8小时以上；
3.屏幕尺寸：≥2.4 英寸；
4.存储配置：≥128GB；
5.支持红外夜视功能；
6.支持拍照、录音、视频录制操作；
7.支持Type-C接口；
8.机身三防设计，背夹等易损配件需提供备件，配件在质保期内损坏免费更换；
9.支持5G全网通或1.4G政务网无线通信功能机型，可实现执法现场视频、轨迹实时回传功能,支持 GB/T 28181协议，支持视频点呼、语音点呼功能；支持北斗 B1I、B1C 等频点、支持单点定位模式、单点水平定位精度≤2.0m、单点垂直定位精度≤4.0m；
10.支持与信创计算机进行连接，并通过计算机进行管理，供应商提供必要软件并负责调试；
11.适配项目单位2023-2025年配备的执法记录仪采集站（海康威视ZCS-HIKH1），支持数据读取导出、设备绑定等功能，供应商负责调试。
	台
	239
	75.285

	执法记录仪采集站
	1.支持≥30台执法记录仪终端并发采集及并发充电；
2.支持Type-C接口，兼容本次采购的执法记录仪设备接口规范；
3.支持触摸操作，可展示采集进度、文件预览及设备管理界面；
4.配备≥2TB 企业级数据存储硬盘；
5.支持执法记录仪终端自动数据上传（图片、录像、录音），并自动清空终端存储空间；
6.支持与信创计算机进行连接，并通过计算机进行管理，供应商提供必要软件并负责调试；
7.适配项目单位2023-2025年配备的执法记录仪（海康威视DSJ-HIKN1A1、海康威视DSJ-HIKX1A1），供应商负责调试。
	台
	5
	11.85
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